嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目

# 询价文件

项目编号：

采购单位： 嘉兴市市场监督管理局 (盖章)

2019年7月

目 录

第一章 询价公告 ---------------------------------1

第二章 前附表及投标须知--------------------------3

第三章 采购内容及要求----------------------------12

第四章 采购合同----------------------------------14

第五章 应提交的有关格式范例----------------------18

**第一章 询价公告**

|  |
| --- |
|  |
| 根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购管理等有关规定，经嘉兴市财政局核准，嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目进行公开询价采购，欢迎有意向的供应商参加本次询价活动。**一、项目名称**：嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目**二、项目编号**：BI\_BL\_0111046**三、采购内容**：嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目预算金额485000元（详见本询价文件第三章）。**四、合格投标人的资格要求**1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（⑴具有独立承担民事责任的能力；⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑸参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；⑹法律、行政法规规定的其他条件之供应商资格规定）要求；  ⒉未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**五、投标人特定资格要求**⒈具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；⒉投标产品（服务）符合国家规定的技术标准；⒊具备钢结构工程总承包或建筑工程总承包叁级（含）以上资质；⒋法定代表人为同一人或者存在直接参股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标的投标，否则，均按否决投标处理；⒌本项目不接受联合体参加。**六、询价响应截止时间和地点**投标截止时间：2019年7 月 19日14：00；投标地点：嘉兴市市场监督管理局502办公室。**七、开标时间和地点**本次招标将于2019年7 月19日14 时30分在嘉兴市市场监督管理局五楼会议室（嘉兴市吉杨路921号）开标，投标人应当派代表出席开标会议。**八、业务咨询**采购单位： 嘉兴市市场监督管理局联系人：尚立芳     电话：0573-83689159**九、提交答疑截止时间**如对招标文件有异议，请在2019年7月16日12:00前以书面形式提出，逾期概不受理。**十、答疑回复时间**招标文件的答疑、补充、修改等于2019年7月16日18:00时前在嘉兴市市场监督管理局网站公布（开标时间顺延），请各投标人必须注意。**十一、其他**⒈未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购方将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为成交人，或者重新组织招标。⒉质疑和投诉：投标人若认为询价采购文件、采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政监管部门投诉。联系人：唐先生，联系电话：0573-82031729    采购单位：嘉兴市市场监督管理局2019年7月12日 |

**第二章 前附表及投标须知**

## 一、****前附表****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 工程综合说明 | 项目名称：嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目 |
| 项目地点：嘉兴市吉杨路921号 |
| 承包方式：双包 |
| 项目工期：20天 |
| 质量要求：合格 |
| 项目资金来源：财政资金 |
| 2 | 询价有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 3 | 询价保证金 | 无 |
| 4 | 询价响应文件递交份数 | 询价响应文件正本一份，副本贰份。 |
| 5 | 询价响应文件递交截止时间 | 2019年7月19日14:00时（北京时间） |
| 6 | 询价地点 | 嘉兴市市场监督管理局（嘉兴市吉杨路921号） |
| 7 | 询价开标时间 | 2019年7月19日14:30时（北京时间）  |
| 8 | 询价结果公告期限 | 1个工作日 |
| 9 | 签订合同 | 询价成交通知书发出后7天内签订合同。 |
| 10 | 履约保证金交纳及退还 | 向招标方提交不高于中标价的10%作为履约保证金，履约保证金在竣工验收合格后一次性无息结算。 |

## 二、投标须知

* 1. 适用范围

本询价文件仅适用于本次询价采购项目的询价、询标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

* 1. 定义
		1. “询价组织方”系指组织本次询价单位嘉兴市市场监督管理局。
		2. “采购人”系指提出本次采购单位：嘉兴市市场监督管理局。
		3. “询价响应方”系指向询价组织方提交询价响应文件的供应商。
		4. “货物”系指供应商按询价文件规定向招标人提供的各类设备、软件、工具、零配件、技术资料及使用手册等。

2.5 “服务”系指根据本合同规定，成交人必须承担嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目的义务。

2.6“▲”系指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

* 1. 询价费用

不论询价结果如何，询价响应方均应自行承担所有与询价有关的全部费用。

* 1. 采购方式

本次采购采用询价方式进行。

* 1. 询价委托

询价响应方代表须携带有效身份证件。如询价响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

* 1. 联合体询价

本项目不接受联合体参与询价。

* 1. 转包与分包

本项目不允许转包与分包。

* 1. 特别说明
		1. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。

▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人所属员工。

* + 1. 询价响应方应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3▲询价响应方在本次询价过程中提供任何虚假材料的,其询价无效，并报监管部门查处；询价后发现的,询价响应方须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法询价响应方的行政与刑事责任。

## 三、询价文件说明

* 1. 询价文件的组成
		1. 询价公告；
		2. 前附表及投标须知；
		3. 采购内容及要求；
		4. 合同草案；
		5. 应提交的有关格式范例；
	2. 询价文件的澄清及修改
		1. 采购方可对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响询价文件编制的，采购方应当在询价截止时间至少3个工作日前，在采购公告原发布招标文件网站上发布更正公告，更正内容作为询价文件的组成部分；询价响应方对询价文件有异议的，应当在询价截止时间前3个工作日以书面形式向采购方提出，否则采购方将不予受理。采购方将在收到异议之日起3个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布网站上发布变更公告，公告内容作为询价文件的构成部分。不足3个工作日的，询价方将顺延提交询价响应文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响询价文件编制的，询价方将不延长提交询价文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

* 1. 总体要求

询价响应方应仔细阅读询价文件的所有内容，按本文件的要求提供询价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其询价响应文件对询价文件作出实质性响应，否则，其询价响应文件可能导致废标处理。

* + 1. 投标文件及询价响应方与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。
		2. 询价响应方应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。询价响应文件应装订成册。
	1. 询价响应文件的组成及份数

12.1询价响应文件应提供正本壹份、副本贰份。涉及资信技术的材料原件（含公证件）需带至询价现场核查；不涉及资信技术的材料原件（含公证件）需带至询价现场备查。

12.1.1▲询价函（附件1）；

12.1.2▲供应商资格声明（附件2）；

12.1.3▲有效的《企业法人营业执照》副本复印件、《税务登记证》复印件；如五证合一的只需提供《企业法人营业执照》副本（提供原件备查）；

12.1.4▲钢结构工程总承包或建筑工程总承包叁级（含）以上资质复印件（提供原件备查）；

 12.1.5▲近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（附件3）；

12.1.6▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书（附件4）；

12.1.7▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）；

12.1.8▲报价货物的产地、品牌、规格、参数、性能详细技术说明及产品彩页；

12.1.9▲产品合格证明或检测报告复印件（原件备查）；

12.1.10▲售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等) （附件5）

12.1.11▲报价一览表（附件6）；

12.1.12▲）投标产品报价明细表（附件7）；

12.1.13根据第三章采购内容及需求提供的相关资料。

注：按要求签字盖章，所有复印件需加盖单位公章。询价响应文件内容填写说明 。

12.2询价响应方应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的询价响应文件。

12.3《询价一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

12.4询价响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

12.5由于字迹模糊或表达不清引起的后果由询价响应方负责。

* 1. 询价报价
		1. 最高限价：485000元，超过限价废标。
		2. 询价报价应按询价文件中相关附表格式填写。
		3. ▲**注：报价是履行合同的最终报价，包括膜材、钢构、附件等所有材料，提供深化图纸、膜材的裁剪热拼、金属配件及附件加工，基础开挖、土方外运、混泥土浇筑、运输费、安装费用，保管，脚手架，现场安全文明施工费，工程保险费，临时设施费用，吊装费用等技术措施费，公司管理费（利润）、规费及税金等一切合同实施过程中的应预见和不可预见费用。询价响应方在报价单中的提供的单价在合同执行过程中固定不变，询价响应方不得以任何理由予以变更。**
		4. 询价响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
	2. 询价有效期

询价文件从文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 询价响应文件的签署及规定

15．询价响应方应按本须知的相关要求准备询价响应文件，询价响应文件由 “正本”、“副本”组成。若正本和副本有差异，以正本为准。

15.1询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由询价响应方或经正式授权的代表在询价响应文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在询价响应文件中。文件的副本可采用正本复印。

15.2询价响应文件封面须加盖询价响应方单位公章。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由询价响应方签字人在旁边签字加盖章才有效。

15.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

## 六、询价响应文件的递交

* 1. 递交询价响应文件截止期

16.1递交询价响应文件截止时间前将询价响应文件递交采购文件指定地点，逾期不予接收。递交询价响应文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件，法人本人或自然人到场的递交本人身份证原件。

17.询价响应文件的修改和撤销

17.1询价响应方在递交询价响应文件后，可以修改或撤回其询价响应文件，但询价响应方必须在规定的递交询价响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购方；

17.2询价响应方修改后的询价响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交；

17.3在递交询价响应文件截止期之后，询价响应方不得对其询价响应文件做任何修改；

17.4递交询价响应文件截止期后，询价响应方不得撤回其询价响应文件，否则其保证金将按照本询价文件的规定不予退还。

17.5实质上没有响应本文件要求的询价响应文件将被拒绝。询价响应方不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其询价响应文件成为实质上响应的文件。

## 七、询价无效的情形

18.实质上没有响应询价响应文件要求的询价将被视为无效询价。询价响应方不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其询价成为实质上响应的询价。如发生下列情况之一的，其询价视为无效：

1. 询价响应文件逾期送达的；
2. 不具备询价文件规定要求的；
3. 询价响应文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封，未有效授权的；
4. 询价文件中有▲处条款询价响应方未作实质性响应的；

⑸询价响应方的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该询价响应方不能合理说明原因并提供证明材料的；

1. 询价文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；
2. 报价超出采购预算价的；
3. 提供虚假材料谋取询价的；
4. 不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的；

**八、废标的情形**

19.采购中，出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

⑴符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

⑵出现影响采购公证的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的；

**九、询价**

询价组织方在规定的日期、时间和地点组织询价会，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人根据政府采购相关规定产生3名专家组成，负责本项目的询价。

20.询价小组首先对询价响应文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的询价响应文件将不进入评审范围。评审专家对有效的询价响应文件及其询价采购供应商进行评审，对符合采购需求、质量和服务相等且有效报价最低的原则确定成交人，最低报价相同则由采购单位择优选定成交人。评审过程中如发现有异常情况，由评审专家集体讨论决定。

20.1算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表)为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

## 十、授予合同

21.成交通知和合同授予

21.1评定结果经专家组按排名顺序确定成交供应商，并公示询价结果，无异议，采购方将以书面形式发出《成交通知书》。

21.2《成交通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未成交方解释落选原因，不退回投标文件。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。

21.4签订合同：询价响应方按《成交通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同后生效。在有合理证据证明询价响应方在询价过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。合同一式伍份，招标人、成交人双方各执二份，市财政局各留存一份。

21.5履约保证金：成交通知书发出5日内，合同签订前交至招标人提供的银行账号内，金额为中标金额的10%，履行合同结束后7日内无息退还。

21.6询价文件、澄清文件等，均为签订合同的依据。

21.7询价响应方不遵守询价文件的要约、承诺，擅自修改询价文件的内容或在接到成交通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其询价保证金不予返还，同时，采购人将取消该询价响应方的询价资格，在此情况下，可将合同授予下一个成交候选人。

21.8签约后即为询价结束。询价文件一律不退。

21.9本次采购费用由采购方承担。

## 十一、法律责任

22.询价响应方有下列情形之一的,采购方将上报市财政局监管部门追究相关责任:

22.1提供虚假材料谋取询价的;

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他询价响应方的;

22.3在询价过程中不按照询价文件和询价响应方订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

22.4其他询价响应方恶意串通的;

22.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

## 十二、其他

23.解释权：本采购文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属询价组织方。

# **第三章 采购内容及要求**

**一、采购内容**

 嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目：包括货物的安装、调试及其售后服务等。

**二、采购货物的技术要求**

⒈尺寸：长120米\*宽5.6米\*高3.2 米，展开系数1.067，停车棚膜展开面积约717m2，投标人根据方案报出各项单价并制定工艺图纸。

⒉所用钢管采用高频焊管，H型立柱，所有材质均为Q235碳钢（符合G B700-88）459 mm \*6 mm。

⒊附件要求：螺栓采用镀锌大六角头螺栓，符合GB5780-86，螺母符合GB41-86；手工焊条E43××型焊条。

⒋油漆：所有构件外表必须除锈，等级为S+3级，覆涂改性环氧富锌底漆两遍，面漆丙烯磁漆两遍、涂层厚度150μm（颜色按采购方要求）

⒌膜材料：膜布≥1050g/ m2;拉伸强度：4400/4000N/5cm ;撕裂强度580/520 N;防火等级：DIN4102-B1;PVC膜材表面处理：PVDF。

⒍基础：现浇混凝土钢筋，规格1000\*1000\*1000mm，混凝土强度等级C30。

⒎制作安装要求：所有焊缝外观检查等级符合B级（含）及以上。

⒏投标人承担开挖和复位地坪、绿化、植草砖、各种管线等的工程费用，施工中如有损坏的，要照价赔偿。

⒐投标样品：投标时须提供膜结构小样，样品与投标文件同时递交到开标现场，并且样品不得出现与投标人相关的任何标记，否则为无效投标。

**三、材料安装、质量、技术、服务、验收要求**

⒈最终供方应根据需方确认的方案施工。

⒉包括膜材、钢构、附件等所有材料，提供深化图纸、膜材的裁剪热拼、金属配件及附件加工，基础开挖、土方外运、混泥土浇筑、运输费、安装费用，保管，脚手架，现场安全文明施工费，工程保险费，临时设施费用，吊装费用等技术措施费，公司管理费和利润、法定税金等一切合同实施过程中的应预见和不可预见费用。询价响应方在报价单中提供的单价，在合同执行过程中固定不变。

⒊安装单位：由供应方负责安装、调试、试运行等工作，直至经采购单位和其他有关主管部门验收合格，验收费用包含在总价中。

⒋安装计划：投标单位在文件中提供具体的安装、调试、验收实施计划。

⒌安装期限：自合约签订之日起20日内完成安装调试。材料的每个部分须考虑防火、防压、耐用、容易清洁及日常维修，并且以符合本标书要求为原则。

⒍项目结果图作为采购文件组成部分提供给投标人。

⒎质量、质保要求

⑴投标人所提供货物应与采购文件一致，且为原装正品，若因不匹配所造成的采购单位损失和后果由该供应商负责退换货。

⑵满足技术参数、配置（功能）要求。

⑶所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家现行（强制性）标准和各项规范要求。

⑷质量保证：报价材料是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

⑸保修期：保修期限1年，自产品验收合格之日起计算。

**四、其它要求**

⒈在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的8小时内到现场进行维修、更换或退货，费用(含零配件)由供应商负责，如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

⒉安装结果要求详见图片。

# **第四章 采购合同**

项目名称：嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目

项目编号：

**甲方：嘉兴市市场监督管理局**

 **乙方：**

（一）合同内容：

详见《标的物清单》。

（二）价格与结算支付：

⒈中标方按中标价签约并组织施工，中标价为人民币    元，报价包括膜材、钢构、附件等所有材料，提供深化图纸、膜材的裁剪热拼、金属配件及附件加工，基础开挖、土方外运、混泥土浇筑、运输费、安装费用，保管，脚手架，现场安全文明施工费，工程保险费，临时设施费用，吊装费用等技术措施费，公司管理费、利润、规费和税金等一切合同实施过程中的应预见和不可预见费用。询价响应方在报价单中的提供的单价在合同执行过程中固定不变，询价响应方不得以任何理由予以变更。

⒉结算支付：在项目完工经验收合格，由财政完成决算审价，按审价结果招标方支付审核价款的90%款项，并向需方提供相关单据（结算发票、需方签收的送货回单、合格销售发票、《政府采购合同履行验收报告》），余款5％在验收合格满二年，无质量问题，由需方一次性付清。

⒊付款方式：银行转账支付。

（三）质量与验收：

⒈乙方应按照标书的有关规定提供合格产品；

⒉产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

⒊产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；

⒋验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

⒌乙方交付验收时应先用书面等方式通知甲方。

（四）售后服务：

⒈质保期为       年；

⒉按照询价采购文件和乙方在询价响应文件中承诺的服务执行。

（五）工期和交货地点：

⒈工期：       年      月      日前完成安装，并交付使用。

⒉交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方指定地点。

（六）违约责任：

按询价采购文件的规定执行（合同一般条款）。

（七）合同生效及其它：

⒈本合同在双方签字盖章后生效，同时须至同级财政备案。

⒉合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，同时须提交同级财政备存。

（八）争议解决

 甲乙双方因合同发生争议，协商不成，可向所在地人民法院起诉。

九、综合说明：

 ⒈货款结算：详见合同主要条款。

⒉供应商应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

⒊验收标准：投标人应在投标文件中提供一份工程验收大纲，在采购人和工程监理部门确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求。

⒋投标人应逐项说明招标文件中的内容。投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

⒌中标方须绘制工程的施工方案图。

⒍投标文件以中文资料为准。其他优惠条件请予以书面说明。

⒎踏勘现场：各投标单位可自行踏勘，以充分了解工地位置、地形、地貌、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。同时投标人自行承担勘察现场的责任和风险，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

⒏调试成功并验收后，提供整套设施安全手册，包括各施工图、故障处理、注意事项、主体设施说明书。保质期内承担非人为产生的所有设施维修、保养，负责提供由于整套装置质量问题而引起的损失，但该赔偿额应不超过设备造价本身总值。保质期过后，提供技术服务并适量收费提供易损件、易耗件，并负责现场更换。

⒐知识产权：乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该产品所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同变更与终止

⒈合同的变更与提前终止，必须采用书面形式。

⒉在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，双方协商以补充合同方式解决。

十一、争议解决方式

 合同期内，如有争议，双方应本着互谅互让原则友好协商解决，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

十二、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、同级财政备案一份，均具同等效力。盖章、签字后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

# **第五章 应提交的有关格式范例**

## 一、 询价响应文件封面

 正本（副本）

询价响应文件

 项目名称：

 项目编号：

 询价响应方： （盖单位公章）

 日期： 年 月 日

二、询价响应文件

**投标人需提供以下资料**

1.1▲询价函（附件1）。

1.2▲供应商资格声明（附件2）。

1.3▲有效的《企业法人营业执照》副本复印件、《税务登记证》复印件；如五证合一的只需提供《企业法人营业执照》副本（提供原件备查）。

1.4▲钢结构工程总承包或建筑工程总承包叁级（含）以上资质复印件（提供原件备查）。

 1.5▲近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（附件3）。

1.6▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书（附件4）。

1.7▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）。

1.8▲报价货物的产地、品牌、规格、参数、性能详细技术说明及产品彩页。

1.9▲产品合格证明或检测报告复印件（原件备查）。

1.10▲售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等) （附件6）。

1.11▲报价一览表；（附件7）

1.12▲投标产品报价明细表（附件8）

1.13▲根据第三章采购内容及需求提供的相关资料。

注：按要求签字盖章，所有复印件需加盖单位公章

附件⒈

询价函

致： （询价采购单位名称）：

根据贵方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的询价公告，签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表询价响应方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（询价响应方名称）提交询价响应文件正本 一 份、副本 二 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有询价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本询价有效期自开标日起 90个日。

5.若询价，本询价文件至本项目合同履行完毕止，均保持有效。本询价响应方将按“询价文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。

7.与本询价项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_询价响应方代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_ 职务：

询价响应方名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_

**附件2**

询价响应方资格声明

**一、基本情况**

询价响应方名称：

地 址： 成立和注册日期：

公司性质：

主要负责人： 联系方式

职工人数： (其中:技术人员 )

**二、公司(企业)的主要财务情况**（至2018年12月31日止）

注册资金： 万元 。

资产总额 万元,其中:净资产额 万元。

最近二年主营业务收入情况：

2017年 万元；2018年 万元。

**三、与其他客户签订的较大项目合同**

项目名称 地 址 　时 间 　金额(人民币元)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**四、询价响应方最近二法律纠纷情况**

 时间 案由 涉及金额 目前办理情况

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**五、单位各项资质复印件**（加盖公章）；

 **六、其他情况**

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：

日 期：

**附件3**

.**近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书**

致：嘉兴市市场监督监管局

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购单位在本项目嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目（项目编号： ）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

投标方代表签字：

投标方（加盖公章）：

日期：2019年 月 日

**附件4**

**法定代表人授权委托书**

致：嘉兴市市场监督管理局

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加嘉兴市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

被授权人身份证号码： 投标人名称（公章）：

日期：2019年 月 日 日期：2019年 月 日

##

## 附件5

服务承诺书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、 调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |
| 8 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 9 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 10 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

## 附件6

8. 报价一览表

项目名称：**嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目**

项目编号： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 面积 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 膜结构车棚 | 长120米\*宽5.6米\*高3.2米 | 717 |  m2 |  |  | 合约签订之日起20日内完成安装，最终结算以财政审计结果为准。 |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：¥ ） |

注：1、报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价、不清楚或模糊等原因而导致评委小组无法确认，其报价无效。

2、报价包括膜材、钢构、附件等所有材料，提供深化图纸、膜材的裁剪热拼、金属配件及附件加工，基础开挖、土方外运、混泥土浇筑、运输费、安装费用，保管，脚手架，现场安全文明施工费，工程保险费，临时设施费用，吊装费用等技术措施费，公司管理费和利润、规费和税金等一切合同实施过程中的应预见和不可预见费用。询价响应方在报价单中的提供的单价在合同执行过程中固定不变，询价响应方不得以任何理由予以变更。

询价响应方（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

## 附件7

**投标产品报价明细表**

项目名称：嘉兴市市场监督管理局膜结构车棚采购及安装项目

项目编号： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 基础（含挖填土方、土方外运、C30砼基础浇筑及预埋件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构钢架安装（含材料费、辅材、油漆、安装费等） |  |  |  |  |  |
| 3 | 膜结构铺设（含膜材料、膜材安装等） |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  人民币 大写： ¥：（小写） 元  |

**注：**⒈报价包括膜材、钢构、附件等所有材料，提供深化图纸、膜材的裁剪热拼、金属配件及附件加工，基础开挖、土方外运、混泥土浇筑、运输费、安装费用，保管，脚手架，现场安全文明施工费，工程保险费，临时设施费用，吊装费用等技术措施费，公司管理费和利润、规费和税金等一切合同实施过程中的应预见和不可预见费用。询价响应方在报价单中的提供的单价在合同执行过程中固定不变，询价响应方不得以任何理由予以变更。

⒉按采购需求逐项列出所需的各种费用。

⒊以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

ְ

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：